**نگاهی کلی به Gigaset SL930A**

**گوشی**

|  |  |
| --- | --- |
| **نمایشگر****سنسور مجاورت****صفحه لمسی/ صفحه نمایش****نوار وضعیت**علامت ها نشان دهنده ی وضعیت عملکردی تلفن و تنظیمات فعلی آن هستند.**صفحه وضعیت:** نوار وضعیت را لمس کرده و به سمت پایین بکشید **قسمت برنامه ها**بسته به برنامه ی انتخابی.**صفحه های آغازین:** قابلیت تنظیم مجزا**کلیدها****کلید مکالمه** * شماره نمایش داده شده را بگیرید، تماس دریافتی را پاسخ دهید، از حالت گوشی به هندزفری و برعکس بروید، فهرست تماس ها را باز کنید (**مختصرا** فشار دهید).
* میزان صدا را تنظیم کنید (فشار داده و **نگه دارید**).

 **کلید برگشت*** بازگشت به صفحه پیش
* بستن صفحه کلید، باکس گفت و گو، منو یا پنجره ی اطلاعیه ها

 **پایان تماس / کلید پایان*** پایان تماس/تماس پیج کردن، قطع کردن تماس داخلی، خاموش کردن صدای زنگ برای تماس خارجی، خاموش کردن صفحه نمایش (**مختصرا** فشار دهید).
* خاموش و روشن کردن گوشی (فشار داده و **نگه دارید**).

 **کلید آخر/کلید منو*** نشان دادن آخرین برنامه های باز شده (**مختصرا** فشار دهید).
* مدیریت برنامه ها (در صفحه آغاز، فشار داده و **نگه دارید**).
* باز کردن منوی مخصوص برنامه ها (فشار داده و **نگه دارید**).

 **کلید صفحه آغاز*** نمایش صفحه آغاز.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **شماره های تماس خدمات پس از فروش Gigaset- شرکت نگین تک پرشیا:**برای کسب اطلاعات درباره انواع محصولات و برای در خواست تعمیرات و گارانتی/ضمانت**مرکز خدمات پس ازفروش:02123065320**لطفا در هنگام تماس فاکتور خرید را در دسترس داشته باشید |  |

**نمایشگر**

|  |  |
| --- | --- |
| **نمایشگر**در موارد مختلف روشن و خاموش می شود. به عنوان مثال در این مواقع:* تماس های از دست رفته
* پیغام های جدید بر روی پیغامگیر

اطلاعات جامع درباره مواردی که با این چراغ نشان داده می شوند روی صفحه نمایش قابل مشاهده است  |  |

**اتصال ها**

|  |  |
| --- | --- |
| **سوکت اتصال میکرو یو اس بی**گوشی را به کامپیوتر متصل می کند.**اتصال 3.5 میلی متری**گوشی را متصل می کند، حالت استریو و استفاده از میکروفون را ممکن می کند. |  |

**پایه**

|  |  |
| --- | --- |
| **کلید ثبت/پیج کردن*** پیدا کردن گوشی ("پیج کردن") (**مختصرا** فشار دهید)
* پایه را در حالت ثبت قرار دهید (فشار داده و **نگه دارید**)
 |  |

**صفحه های نمایش**

موارد نشان داده شده در زیر مثال هستند.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **صفحه آغاز 1-5** | **صفحه وضعیت** | **صفحه شماره گیری** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **صفحات برنامه ها**  |
| **برنامه ها** | **ویجت ها ( ابزارهای نمادین)** |

**استفاده از تلفن**

**خاموش/روشن کردن گوشی**

**روشن کردن:›** کلید پایان تماس  را فشار دهید. دستگاه بعد از چند ثانیه روشن می شود.

یا: › گوشی را درون پایه شارژ قرار دهید. بعد از حدود 35 ثانیه روشن خواهد شد.

**خاموش کردن:** › کلید پایان تماس  را فشار داده و **نگه دارید.** › **خاموش** › **تأیید**

|  |  |
| --- | --- |
|  | اگر برای صفحه قفل گذاشته شده: › قفل صفحه را باز کنید  |

**استفاده از صفحه لمسی**

استفاده از تلفن بیشتر از طریق صفحه نمایش ممکن است. علائم، ورودی های فهرست ها، کلید ها و زمینه های انتخابی نشان داده شده بر روی صفحه نمایش از نوع لمسی هستند. می توانید از طریق اشاره انگشت یا لمس کردن این نقاط بر روی صفحه نمایش، کارکردها را فعال کرده، شماره های تماس را وارد کرده یا انتخاب کنید و بین صفحات مختلف حرکت نمایید.

برای استفاده از صفحه لمسی، کارهای زیر را انجام دهید:

|  |  |
| --- | --- |
| **اشاره*** بر روی علامتی در صفحات برنامه ها، ورودی یک فهرست یا یک گزینه با نوک انگشت، اشاره کنید تا کارکرد مورد نظر را فعال کرده یا ورودی فهرست را انتخاب کنید.

**لمس و نگه داشتن*** انگشت خود را بر صفحه بیش از دو ثانیه نگه دارید تا دستوری آغاز شود. می توانید زمان عکس العمل دستگاه را تنظیم کنید.
 |   |

**مثال:**

* بر روی یکی از برنامه های صفحات برنامه ها اشاره کرده و لمس خود را **نگه دارید** تا آن را بر صفحه آغاز کپی کنید.

|  |  |
| --- | --- |
| **کشیدن*** چیزی را لمس کرده و آن را در سطح صفحه نمایش به جایی دیگر بکشید.

**مثال:*** یکی از برنامه های صفحه آغاز را لمس کرده و آن را به سمت علامت **حذف** بکشید تا از روی صفحه نمایش حذف شود.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ضربه زدن*** بر روی صفحه نمایش به سمت بالا/پایین یا راست/چپ ضربه بزنید تا در فهرست ها یا از صفحه ای به صفحه دیگر حرکت کنید.
* هنگامی که در صفحات حرکت می کنید، یک نوار حرکت در سمت راست/پایین صفحه نمایش ظاهر می شود. این نوار نشان دهنده اندازه و موقعیت فضای قابل مشاهده است.

**بزرگ یا کوچک کردن تصویر**برخی برنامه ها به شما امکان می دهند تا نمای موجود در صفحه نمایش را بزرگ کرده یا کوچک کنید. این کارکرد به عنوان مثال برای نشان دادن تصاویر و یا برای بزرگ کردن نقشه ها استفاده می شود.* دو انگشت خود را بر صفحه گذشته و به هم نزدیک کنید (برای کوچک کردن تصویر) یا از هم دور کنید (برای کوچک کردن تصویر)

**پیش نیاز:** برنامه باید امکان بزرگ یا کوچک کردن تصویر را فراهم کرده باشد.  |  |

**وارد کردن متن**

در مورد کارکردهایی که شامل وارد کردن متن می شوند، یک صفحه کلید ظاهر می شود.

شکل صفحه کلید بستگی به تنظیمات زبان دارد.

|  |  |
| --- | --- |
| **وارد کردن متن و عدد*** بر روی کلیدها ضربه بزنید تا حروف یا اعداد را وارد کنید.

**ضربه بر:*** (جابجایی): به منظور تغییر میان حروف بزرگ و کوچک
* / : به منظور تغییر بین وارد کردن عدد و کاراکترها و حروف ویژه.
* **مکان ورود Any Position :** نقطه وارد شونده را در این بخش قرا دهید.
* **بعدی NEXT:** به زمینه بعدی وارد کردن متن بروید.
* **پایان DONE:** ورود داده را به پایان برسانید.

**مخفی کردن صفحه کلید*** کلید برگشت را فشار دهید.
 | **مثال** |

**تصحیح ورودی های غلط**

* **کاراکترهای سمت چپ مکان نما را حذف کنید: مختصرا** کلید  را لمس کنید.
* **همه محتویات زمینه ای که در آن عدد یا حرف نوشته شده را حذف کنید:** کلید  را فشار داده و **نگه دارید.**

**وارد کردن حروف خاص**

|  |  |
| --- | --- |
| حروف خاص (کاراکترهای دارای علائم نوشتاری) انواع فرعی حروف اصلی در هر زبان هستند، به عنوان مثال حروف اِعراب دار.* حرف اصلی را لمس کرده و نگه دارید. کاراکتر مورد نظر را از فهرست ظاهر شده انتخاب کنید.

در دسترس بودن کاراکترها به تنظیمات زبان و تنظیمات صفحه کلید بستگی دارد. |  |

**برش، کپی کردن و انتقال متن**

|  |  |
| --- | --- |
| **کلمه را انتخاب کنید:*** کلمه را لمس کرده یا دوبار به آن ضربه بزنید. کلمه پر رنگ می شود.

**کل یک زمینه متنی را انتخاب کنید:*** کلمه را لمس کرده یا دوبار به آن ضربه بزنید. بر کلید  ضربه بزنید. تمام متن در زمینه متنی پر رنگ می شود.

**متن مشخص شده را بردارید:** روی کلید  اشاره کنید.**متن مشخص شده را کپی کنید:** روی کلید  اشاره کنید.**متن را از کلیپ بورد بردارید:** روی کلید  اشاره کنید. زمینه را لمس کرده و نگه دارید. بر گزینه **انتقال** اشاره کنید. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | می توانید رفتار تلفن و صفحه کلید را با وارد کردن متن به دلخواه خود تغییر دهید. |



**تنظیم کردن شماره گیری مستقیم (شماره گیری سریع) بر روی صفحه آغاز**

|  |  |
| --- | --- |
| * نوار **ویجت** را باز کنید.
* علامت **شماره گیری مستقیم** را لمس کرده و نگه دارید. فهرست تماس ها باز می شود.
* به سمت ورودی مورد نظر بروید یا **تماس ها را بیابید**.
* ورودی مورد نظر را لمس کنید. اگر شماره های تماس متعددی ظاهر شدند، شماره مورد نظر را انتخاب کنید.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| شماره گیری مستقیم به همراه نام شماره مورد نظر، و در صورت وجود، تصویر آن، بر صفحه آغاز ظاهر می شود. هنگامی که علامت را لمس کنید شماره مربوطه گرفته می شود.**برنامه/ویجت را از صفحه آغاز حذف کنید*** علامت را بر صفحه آغاز لمس کرده و نگه دارید و سپس آن را به سمت علامت **حذف** **Remove** بکشید.

برنامه ها /ویجت ها تنها از صفحه آغاز حذف می شوند و در صفحه برنامه ها باقی می مانند. اگر شماره گیری مستقیم حذف شود، ورودی مربوطه بر روی فهرست تماس ها بدون تغییر باقی خواهد ماند. تنظیمات تمام کارکردهای دیگر (مثلا ساعت بیداری) نیز بدون تغییر خواهد ماند. |  |

**پیش زمینه صفحه آغاز را تنظیم کنید**

می توانید از تصاویر موجود در گالری تصویر یا تصاویر پیش زمینه ای که از پیش نصب کرده اید و یا پیش زمینه های زنده برای پیش زمینه صفحه آغاز استفاده کنید.

* پیش زمینه در صفحه آغاز را لمس کرده و نگه دارید. **گالری**، **عکس دیواری** یا **عکس دیواری زنده**.
* طرح مطلوب خود را انتخاب کنید. **عکس دیواری** را تنظیم کنید.

**نوار وضعیت و صفحه وضعیت**

علائم نشان دهنده وضعیت عملکرد تلفن و تنظیمات فعلی آن در نوار وضعیت است.

**نوار وضعیت**

|  |  |
| --- | --- |
| **علامت** | **معنا** |
|  | وضعیت شارژ باتری (در حالت قطع بودن پایه شارژر) |
|  | باتریی در حال شارژ است (در حالت اتصال به برق) |
|  | قدرت دریافت DECT (در حالت **بدون مخابره** خاموش است)؛ سفید: **حداکثر برد** فعال است.سبز: **حداکثر برد** غیرفعال است. |
|  | قدرت دریافت DECT (در حالت **بدون مخابره** روشن است)؛ سفید: **حداکثر برد** فعال است.سبز: **حداکثر برد** غیرفعال است. |
|  | ضربدر قرمز: ارتباط با پایه قطع است (بدون در نظر گرفتن حالت **بدون مخابره**) |
|  | قدرت دریافت WLAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **علامت** | **معنا** |
|  | **تماس فعلی** |
|  | **نشان دهنده تماس از دست رفته** |
|  | **پیغام گیر فعال** |
|  | **وجود پیغام (های) جدید.** |
|  | **حافظه پیغام گیر پر است.** |
|  | **وجودایمیل جدید.** |
|  | **اتصال به کامپیوتر از طریق یو اس بی برقرار است.** |
|  | **صدای زنگ تلفن غیر فعال است.** |
|  | **صدای زنگ ساعت فعال است.** |
|  | **نسخه به روز نرم افزار در دسترس است.** |
|  | **انطباق/به روز رسانی نرم افزار به پایان رسید.** |

ممکن است سایر علامت های مربوط به برنامه ها نیز نشان داده شوند.

**صفحه وضعیت**

صفحه وضعیت اطلاعات دقیق درباره وضعیت تلفن و رخدادها، مثلا تماس های دریافتی، پیام های جدید، دانلودهای موجود یا سایر پیغام های مربوط به برنامه ها را فراهم می کند.

هنگامی که نوار وضعیت قابل مشاهده است، می توایند صفحه وضعیت را مشاهده کرد.

|  |  |
| --- | --- |
| * نوار وضعیت را لمس کرده و صفحه وضعیت را به سمت پایین بکشید.
 | **مثال** |

**برقرای تماس**

برای برقراری تماس، برنامه **تلفن**  را استفاده کنید.

**باز کردن از طریق صفحه آغاز**

* **** صفحه آغاز › 

**باز کردن از صفحه برنامه ها**

*  صفحه برنامه ›  **تلفن**

ممکن است لازم باشد که در صفحات مختلف صفحه برنامه به دنبال این برنامه بگردید. برنامه ها به ترتیب حروف الفبا چیده شده اند.

**برقراری تماس**

**آغاز تماس**

|  |  |
| --- | --- |
| با صفحه کلید از فهرست تماس (Call list) از فهرست تماس (Contact list) به صورت داخلی (گوشی های تماس ثبت شده به یک پایه واحد) این کارکرد تنها در صورتی فعال است که گوشی های مختلفی را بر پایه ثبت کرده باشید.**شماره گیری با صفحه کلید*** بر صفحه شماره گیری کلید  را لمس کنید.
* اعداد را لمس کنید تا شماره وارد شود. شماره تلفن تماس گیرنده در زمینه شماره نشان داده می شود.
* **حذف ورودی ها: ›**  را لمس کنید (**مختصرا**: آخرین عدد وارد شده؛ **نگه داشتن**: همه اعداد).
 |  |

* **با شماره تلفن وارد شده تماس حاصل کنید:** ›  را لمس کرده یا کلید مکالمه  را فشار دهید.

اگر شماره در زمینه شماره ها وارد نشده باشد، با شماره آخرین کسی که با او ارتباط برقرار کرده اید تماس گرفته می شود.

**اضافه کردن شماره به تماس ها**

با شماره ای که وارد کرده اید در فهرست تماس هایتان یک ورودی ایجاد کنید:

* عدد را وارد کنید. ›  منو زمینه › **اضافه به تماس ها**

با شماره وارد شده در فهرست تماس هایتان یک ورودی ایجاد کنید.

**چند گوشی**

 **ثبت گوشی**

|  |  |
| --- | --- |
| می توانید تا شش گوشی را بر پایه تان ثبت کنید. می توانید ثبت گوشی را بر روی گوشی **و** پایه مرکزی انجام دهید. باید ثبت هر دو **در کمتر از 60 ثانیه** به انجام برسد.  |  |

**بر روی پایه**

کلید ثبت/پیج کردن را فشار داده و **نگه دارید** (حداقل 5 ثانیه).

**بر روی گوشی SL930H**

* **** صفحه برنامه › تنظیمات ›  **گوشی ها و پایه** › **ثبت.**
* در صورت لزوم پین دستگاه را وارد کنید (تنظیمات کارخانه: 0000). › پین را با فشردن **تأیید** انتخاب کنید.
* اتصال به پایه برقرار شده است؛ این امر ممکن است مدتی طول بکشد. پیغام **گوشی ثبت شد** به این معناست که پایه پیدا شده و گوشی به ثبت رسیده است.
* پیغام را با فشردن **تأیید** انتخاب کنید.

|  |  |
| --- | --- |
| اگر بیش از یک گوشی به ثبت رسیده باشد، اسم گوشی داخلی در وسط نوار ابزار نشان داده خواهد شد، اما می توان نام ها را تغییر داد. |  |

از طریق استفاده از منو **تنظیمات** ظاهر و رفتار گوشی خود را بنا به دلخواهتان تغییر دهید.

|  |  |
| --- | --- |
|  | * اگر قبلا شش گوشی بر پایه ثبت شده باشند (یعنی تمام شماره های داخلی اختصاص داده شده باشد)، گوشی ای که آخر از همه ثبت شده است (مثلا INT 6) است جای خود را به گوشی جدید می دهد. اگر این امر امکان پذیر نباشد، مثلا به این دلیل که گوشی اتصالی با پایه ندارد، پیغام **شماره داخلی آزادی در دسترس نیست** نشان داده می شود.

 در این صورت، یک گوشی دیگر که مورد نیاز نیست قطع می شود و باید فرایند ثبت را دوباره انجام دهیم.* برای **سایر گوشی های Gigaset و** گوشی هایی با کارآیی GAP: گوشی را مطابق با راهنمای مصرف کننده ی مربوطه ثبت کنید.
 |

**استفاده از گوشی بر روی پایه های متعدد**

گوشی شما می تواند بر روی حداکثر چهار پایه ثبت شود. پایه فعال پایه ای است که گوشی آخرین بار بر روی آن ثبت شده است. سایر پایه ها در فهرست پایه های در دسترس به حالت ذخیره باقی می مانند.

می تواند اتصال به پایه را **در هر زمان و به صورت دستی** تغییر دهید. از طرف دیگر، می تواند گوشی را طوری تنظیم کنید که به محض اینکه اتصال با پایه فعلی خود را از دست داد پایه ای را که بهترین دریافت را دارد (**بهترین پایه**) را انتخاب کند.

* **** صفحه برنامه ›  **تنظیمات** ›  **گوشی ها و پایه** › **اتصال به پایه.**
* پایه مطلوب یا **بهترین پایه** را انتخاب کنید. › پین را وارد کنید (تنظیمات اولیه: 0000) › **ثبت** را لمس کنید.

|  |  |
| --- | --- |
|  | اگر گوشی قبلا بر چهار عدد از پایه ها ثبت شده باشد، فهرست پایه ها نشان داده می شود. * پایه ای را که می خواهید جای خود را به پایه جدید بدهد انتخاب کنید.
 |

**حذف ثبت گوشی ها**

*  صفحه برنامه ›  **تنظیمات** ›  **گوشی و پایه (Handset & Base)**

**غیرفعال کردن ثبت گوشی خود:** › گزینه **غیرفعال کردن ثبت** **De-Register** را لمس کنید.

* عمل غیرفعال کردن ثبت را با فشردن **بله** تأیید کنید.

اگر گوشی هنوز هم بر پایه های دیگر ثبت باشد، به پایه ای که بهترین دریافت را داشته باشد انتقال می یابد (**بهترین پایه**).**Best Base**

**غیرفعال کردن ثبت یک گوشی دیگر:** › گزینه **همه گوشی ها** **All** **Hand** **set** را لمس کنید.

* گوشی را انتخاب کنید. › گزینه **غیرفعال کردن ثبت** را لمس کنید. › در صورت لزوم پین سیستم را وارد کنید. › با فشردن **تأیید**، انتخاب کنید.

**یافتن مکان یک گوشی ("پیج کردن")**

 کلید ثبت/پیج کردن واقع بر روی پایه را **مختصرا** فشار دهید).

همه گوشی ها به طور همزمان زنگ می زنند ("پیج کردن")، حتی اگر صدای زنگ غیرفعال شده باشد.

**پایان دادن جستجو**

**بر روی پایه:** کلید ثبت/پیج کردن را دوباره و **به طور مختصر** فشار دهید، یا

**بر روی گوشی: ** یا  را فشار داده یا علامت زنگ را فشار داده و آن را به سمت **راست** یا **چپ** بکشید.

**هیچ عملی انجام ندهید:** بعد از تقریبا 3 دقیقه، صدای پیج **به طور خودکار** قطع می شود.

**تغییر نام گوشی**

هنگام ثبت گوشی های متعدد، آنها به طور خودکار نام های **INT 1**، **INT 2** و غیره را به خود می گیرند. برای تغییر این نام ها:

*  صفحه برنامه ›  **تنظیمات** ›  **گوشی و پایه (Hand set & Base)**
* **تغییر نام گوشی خود:** › **نام** **Name** را لمس کنید.
* **تغییر نام گوشی دیگر:** › **همه گوشی ها** › انتخاب گوشی › **نام** را لمس کنید.
* نام فعلی را با  حذف کرده و یک نام جدید وارد کنید (حداکثر 10 کاراکتر حرفی یا عددی).
* عمل را با فشردن **تأیید** انتخاب کنید.