|  |  |
| --- | --- |
| **شرکت نگین تک پرشیا (مرکز خدمات پس از فروش (Gigaset:**جهت کسب اطلاعات درباره انواع محصولات در خواست تعمیرات و گارانتی/ضمانت **شماره تماس:02123065320**لطفا در هنگام تماس فاکتور خرید را در دسترس داشته باشید.. | **نگاهی کلی به گوشی**1. **نمایشگر** در حالت آماده به کار
2. **نوار وضعیت**

علائم نشان دهنده ی تنظیمات فعلی و وضعیت کارکردی تلفن هستند1. **کلیدهای نمایشگر**
2. **کلید پایان تماس، کلید روشن/خاموش**

پایان تماس، لغو دستور، یک سطح عقب رفتن در منو (**مختصرا** فشار دهید)، بازگشت به وضعیت آماده به کار (فشار داده و **نگه دارید**)، گوشی را خاموش/روشن نمایید (در حالت آماده به کار فشار داده و **نگه دارید**)1. **کلید نظارت کودک**
2. **کلید پیام**

دسترسی به تماس ها و فهرست پیام**خاموش و روشن شدن:** پیام یا تماس جدید1. **کلید مربع**

روشن/خاموش کردن قفل کلید (در حالت آماده به کار فشار داده و **نگه دارید**)؛بین حروف بزرگ و کوچک و اعداد جابجا شوید؛شماره گیری را موقتا متوقف نمایید (فشار داده و **نگه دارید**)1. **میکروفون**
2. **کلید فراخوانی**

تماس مشورتی (روشن و خاموش می شود) (فشار داده و **نگه دارید**)1. **کلید ستاره**

در حالت آماده به کار: خاموش/روشن کردن صدای زنگ (فشار داده و **نگه دارید**)با یک اتصال باز: از شماره گیری پالس به شماره گیری تون بروید (**مختصرا** فشار دهید)هنگام وارد کردن متن: جدول کاراکترهای ویژه را باز کنید1. **سوکت اتصال برای هدست**
2. **کلید 1**

پیغامگیر را انتخاب کنید (فقط C620A)/ صندوق پستی شبکه (فشار داده و **نگه دارید**)1. **کلید محافظت از تماس**
2. **کلید پاسخ گویی به تماس/کلید هندزفری**

شماره نمایش داده شده را بگیرید؛تماس را پاسخ دهید؛ از حالت گوشی به هندزفری بروید؛فهرست شماره گیری مجدد را باز کنید (**مختصرا** فشار دهید)؛شماره گیری را آغاز کنید (فشاره داده و **نگه دارید**)هنگام نوشتن پیام کوتاه: فرستادن پیام کوتاه1. **کلید کنترل / کلید منو**
 |

**نگاهی کلی به پایه**

**پایه Gigaset C620A**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **نمایشگر**

**روشن:** پیغام گیر فعال است. تعداد پیام های ذخیره شده نشان داده می شود.**خاموش روشن شدن 00:** پیغام گیر در حال ثبت پیغام است.**خاموش و روشن شدن آهسته:** پیغام های تازه ای رسیده.تعداد پیغام های **تازه** نشان داده می شود.**خاموش و روشن شدن 99:** حافظه پیام گیر پر است1. **کلید خاموش/روشن/بازپخش/توقف**

روشن/خاموش کردن پیغام گیر (فشار داده و **نگه دارید**)پخش پیغام های جدید در صورت وجود، و یا بازپخش پیام های قدیمی/لغو باز پخش (**مختصرا** فشار دهید)**در حین بازپخش پیام:**1. **کلید جلو بردن**

رفتن به پیام بعدی1. **کلید بازگشت**

**مختصرا** فشار دهید:در زمان بازپخش برچسب زمانی، به پیام قبلی بروید؛ در حین بازپخش پیام، به اول پیام فعلی بروید (‹ 5 ثانیه) در حین بازپخش پیام، 5 ثانیه (› 5 ثانیه) به عقب بروید.فشار داده و **نگه دارید:**به اول پیام بروید.1. **تنظیم بلندی صدا**

در حین بازپخش پیام، بلندی صدا را تنظیم کنید. * **=** آرام تر؛ = بلند تر.

هنگامی که یک تماس خارجی نمایش داده می شود:بلندی صدای زنگ تلفن را تنظیم کنید.1. **کلید حذف**

پیام فعلی را پاک کنید.1. **کلید ثبت/پیج کردن**

گوشی ها را پیدا کنید ("پیج کنید") (**مختصرا** فشار دهید). گوشی ها و دستگاه های DECT را ثبت کنید (فشار داده و **نگه دارید** |  |
| **توجه**چنانچه پیغام گیر از یک گوشی در حال استفاده است و یا در حال ضبط یک پیام است (00 در حال چشمک زدن است)، آنرا نمیتوان همزمان از پایه مورد استفاده قرار داد. |

**اتصال پایه به شبکه تلفن و پریز اصلی برق**

|  |  |
| --- | --- |
| کابل تلفن را به داخل سوکت اتصال  در پشت پایه وارد کنید تا با صدای کلیک در جای خود وارد شود، سپس آنرا در زیر محافظ کابل قرار دهید.کابل برق آداپتور برق را به داخل سوکت اتصال  در پشت پایه وارد کرده و نگهدارنده را در زیر محافظ کابل بچرخانید.آداپتور برق  را وصل کنید.فیش تلفن  را وصل کنید. |  |

|  |
| --- |
| **نکات*** آداپتور تلفن باید **همواره وصل باشد**، زیرا تلفن بدون منبع تغذیه کار نخواهد کرد.
* تنها از آداپتور برق و سیم تلفن **عرضه شده** همراه با دستگاه استفاده کنید. اتصالات پین واقع بر روی کابل تلفن ممکن است متغیر باشند.
 |

**نصب پایه C620 بر روی دیوار (انتخابی)**

****

****

**اتصال جایگاه شارژ (در صورت عرضه آن همراه با دستگاه)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | نگهدارنده تخت را به جایگاه شارژ وصل نمایید  .آداپتور برق را به داخل پریز برق وصل نمایید . چنانچه مجبورید فیش را دوباره از جایگاه شارژ جدا کنید:آداپتور برق را از پریز خارج کنید. دکمه ضامن را فشار داده  و آداپتور را خارج کنید  . |

**تنظیم گوشی برای استفاده**

صفحه نمایش با استفاده از طلقی پلاستیکی محافظت می شود: **لطفا طلق محافظ را برادر!**

**وارد کردن باتری ها و بستن پوشش باتری**

|  |
| --- |
| **توجه**تنها از باتری های قابل شارژ توصیه شده توسط شرکت Gigaset Communications GmbH ، زیرا در غیر اینصورت ممکن است صدمات جدی به سلامتی یا اشیاء وارد شود. به عنوان مثال، ممکن است محفظه بیرونی باتری ها از بین رفته و یا باتری ها منفجر شوند. همچنین، ممکن است کارکرد تلفن دچار اختلال شده و یا به دلیل استفاده از باتری هایی غیر از انواع توصیه شده، آسیب ببیند.  |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| باتری ها را در جهت صحیح در دستگاه قرار دهید (برای آگاهی از جهت صحیح قطب های مثبت + و منفی – باتری ها، نمودار را ببینید.) | پوشش باتری را از بالا وارد کنید . سپس پوشش را فشار دهید تا همراه با صدای کلیک در جای خود قرار گیرد . | برای **باز کردن پوشش باتری**، به عنوان مثال، برای تعویض باتری ها: شکاف واقع بر روی پوشش را گرفته  و به سمت پایین حرکت دهید . |

**بست کمربند**

گوشی در هر طرف شکاف هایی دارد که به بست کمربند متصل می شوند.

* **برای وصل شدن –** بست کمربند را به پشت گوشی وصل کنید به طوری که گیره های روی بست کمربند توی شکاف های تعبیه شده جا بیفتند.
* **برای جدا کردن –** با انگشت شست دست راست مرکز بست کمربند را محکم فشار دهید، ناخن شست دست چپ را به سمت بالا و بین بست و دریچه بکشید و بست را به جهت بالا بکشید.

**شارژ کردن باتری ها**

باتری ها به صورت نیمه شارژ همراه با دستگاه ارائه می شوند. لطفا قبل از استفاده به طور کامل شارژ کنید. (ّباتری ها هنگامی که نماد توان  از روی دستگاه محو می شود، به طور کامل شارژ شده اند.)

 گوشی را به مدت 8 ساعت در پایه شارژ کنید.



|  |
| --- |
| **نکات*** گوشی را تنها می توان در پایه/جایگاه شارژ مشخص شده شارژ نمود.
* در هنگام شارژ، باتری ممکن است داغ شود. این مسئله خطرناک نیست.
* پس از مدتی، به دلایل فنی ظرفیت شارژ باتری کاهش خواهد یافت.
* گوشی های عرضه شده در بسته قبلا روی پایه ثبت شده اند. با این حال اگر یک گوشی ثبت نشده بود (و صفحه نمایشگر یکی از دو پیغام "**لطفا گوشی را ثبت کنید**" یا "**گوشی را در پایه قرار دهید**" را نشان داد)، لطفا به صورت دستی آن را ثبت کنید.
 |

**آشنایی با دستگاه تلفن تان**

**روشن/خاموش کردن گوشی**

در حالت آماده به کار و برای خاموش یا روشن کردن گوشی کلید پایان مکالمه  را فشار داده و **نگه دارید.**

**قفل/باز کردن صفحه کلید**

قفل کلید از فشرده شدن اتفاقی کلید های تلفن جلوگیری می کند. اگر در هنگامی که صفحه کلید قفل است کلیدی را فشار دهید، پیغام روی صفحه ی نمایش ظاهر خواهد شد.

 برای قفل یا باز کردن صفحه کلید، کلید  را فشرده و **نگه دارید.**

اگر تماسی به گوشی مخابره شود، صفحه کلید به طور خودکار باز می شود و می توانید تماس را پاسخ دهید. هنگامی که تماس به پایان برسد، گوشی بار دیگر قفل می شود.

**کلید کنترل**

|  |  |
| --- | --- |
| در توضیحات زیر، جهتی از کلید کنترل (بالا، پایین، راست، چپ، وسط) که باید در موقیت های کاربردی مختلف فشار دهید با رنگ مشکی مشخص شده است، به عنوان مثال  به معنای "سمت راست کلید کنترل را فشار دهید" است.کلید کنترل به شما اجازه می دهد در داخل منوها و کادرهای وارد کردن متن جابجا شوید. در حالت آماده به کار یا در حین تماس خارجی، دارای عملکردهای زیر است: |  |

**هنگامی که گوشی در حالت آماده به کار است**

 دفترچه تلفن را باز می کند.

یا  منوی اصلی را باز می کند.

 فهرست گوشی ها را باز می کند.

 منوی تنظیم بلندی صدای گوشی را باز می کند

**در حین یک تماس خارجی**

 دفترچه تلفن را باز می کند.

 یک مکالمه مشورتی داخلی را شروع می کند.

 بلندی صدای بلندگو را برای حالت گوشی و هندزفری تنظیم می کند.

**عملکردها در زمان فشار دادن وسط کلید کنترل**

این کلید بسته به موقعیت کاری دارای عملکردهای مختلفی است.

* **در حالت آماده به کار،** منوی اصلی را باز می کند.
* **در منوهای فرعی، انتخاب و کادرهای وارد کردن متن**، این کلید عملکرد کلیدهای نمایشگر **تأیید، بله، ذخیره، انتخاب** یا **تغییر** را بر عهده می گیرد.

|  |
| --- |
| **نکته**این دستورالعمل ها باز کردن منوی اصلی را از طریق فشار دادن جهت راست بر روی کلید کنترل و همچنین تأیید دستورات از طریق فشار دادن کلید مناسب بر روی صفحه نمایش نشان می دهند. با این حال، در صورتی ترجیح، می توانید دکمه ی وسط کلید کنترل را فشار دهید. |

**کلید های نمایش**

در حالت آماده به کار کلید های نمایش کارکردی دارند که از ابتدا برای آنها تعریف شده، اما می توان وظایف جدیدی برای آنها تعریف کرد.

کاربردهای مختلفی برای کلیدهای کاربردی با توجه به موقعیتی که در آن هستیم نشان داده می شود.

نمونه

|  |  |
| --- | --- |
|  کارکردهای فعلی کلید صفحه نمایش کلید های صفحه نمایش |  |

برخی از کلیدهای صفحه نمایش مهم عبارت اند از:

**گزینه ها** یک منو را برای کاربردهای بیشتر باز کنید.

**تأیید**  انتخاب را تأیید کنید.

**بازگشت** یک سطح در منو به عقب برگشته یا عملیات را متوقف کنید.

**ذخیره** ورودی را ذخیره کنید.

مروری بر علامت های کلید های صفحه نمایش

**راهنمای منو**

کارکردهای تلفن شما در منویی که از سطوح مختلف تشکیل شده است نشان داده می شوند. مروری بر منو

**منوی اصلی (اولین سطح منو)**

 هنگامی که گوشی در حالت آماده به کار است، جهت **راست** را بر روی کلید کنترل  فشار دهید تا منوی اصلی باز شود.

|  |  |
| --- | --- |
| کارکردهای منوی اصلی بر صفحه نمایش به صورت علائمی نشان داده شده اند. علامت کارکرد انتخاب شده با رنگ بیشتر نشان داده می شود و نام کارکرد مربوطه در نوار بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.دسترسی به یک کارکرد، به عنوان مثال، باز کردن یک زیرمنوی مربوط (سطح بعدی منو): از کلید کنترل  به منظور یافتن کارکرد مورد نظر استفاده کرده و سپس کلید **تأیید** را فشار دهید.بازگشت به وضعیت آماده به کار: کلید **بازگشت** یا کلید پایان مکالمه  را **مختصرا** فشار دهید. | نمونه  |

**وارد کردن عدد و حروف**

|  |  |
| --- | --- |
| در صورتی که زمینه های وارد کردن متن و/یا عدد متعددی نشان داده شدند (به عنوان مثال **اسم کوچک** و **اسم فامیل** در یک ورودی دفتر تلفن)، زمینه به طور خودکار فعال می شود. زمینه های بعدی باید با استفاده از کلید کنترل  فعال شوند. یک زمینه هنگامی فعال است که مکان نما داخل آن چشمک بزند.**تصحیح ورودی های غلط*** حذف کردن **کاراکترها** جلوی مکان نما: کلید  را بر صفحه نمایش **مختصرا** فشار دهید.
* حذف کردن **کلمات** جلوی مکان نما: کلید  را بر صفحه نمایش فشار داده و **نگه دارید**.
 |  |

**وارد کردن متن**

* **حروف/کاراکترها:** هر کدام از کلیدهای واقع بین  و  دارای حروف و کاراکترهای مختلفی هستند. کاراکترهای موجود در هر کلید در یک خط انتخابی در پایین سمت چپ صفحه نمایش ظاهر می شوند. کاراکتر انتخابی با رنگ بیشتری نشان داده می شود. کلید را به دفعات مختلف و مختصرا فشار دهید تا کاراکتر/حرف مورد نظر را انتخاب نمایید.
* **قرار دادن مکان نما:** حروف/کاراکترها در محلی که مکان نما در آن قرار دارند وارد می شوند. می توانید مکان نما را با فشار دادن کلید کنترل  ، یا  در زمینه هایی با کارکاکترهای مختلف وارد کنید.
* **تایپ کردن حروف کوچک، حروف بزرگ و اعداد:** کلید مربع  را برای تغییر از حروف کوچک به حروف بزرگ یا اعداد برای **حروف بعدی** فشار دهید.

هنگام ویرایش یک ورودی دفتر تلفن، حرف اول و هر حرف بعد از فاصله به طور خودکار با حرف بزرگ نوشته می شود.

* **کاراکترهای ویژه:** کلید ستاره  را فشار دهید تا جدول کاراکترهای ویژه باز شود. با استفاده از کلید ستاره به روی کاراکتر مورد نظر خود بروید و گزینه **وارد کردن** (Insert) را بر روی صفحه نمایش انتخاب کنید تا کاراکتر وارد شود.
* **حروف ویژه:** تغییر صداها یا سایر کاراکترهای نشانه دار/اعراب دار می توانند از طریق چند بار فشار دادن حرف مربوطه انتخاب شوند. به جدول کاراکترها نگاه کنید .

**گرفتن تماس**

**گرفتن تماس خارجی**

شماره را وارد نموده، کلید پاسخگویی به تماس  را **اندکی** فشار دهید.

یا،

 کلید پاسخگویی به تماس  را فشار داده و **نگه دارید،** شماره را وارد کنید.

می توانید فرایند شماره گیری را با کلید قطع تماس  لغو کنید.

**شماره گیری با فهرست شماره گیری مجدد**

فهرست شماره گیری مجدد حاوی 20 شماره آخری است که به وسیله گوشی شماره گیری شده اند. این فهرست را میتوانید به شیوه مشابهی با فهرست پیامهای تلفن خود مدیریت نمایید.

 برای باز کردن فهرست شماره گیری مجدد، کلید پاسخگویی به تماس  را **اندکی** فشار دهید.

 با  یک ورودی را انتخاب کنید. کلید پاسخگویی به تماس  را فشار دهید. شماره مورد نظر گرفته می شود. هنگامی که نام و شماره مربوطه نمایش داده شد: کلید نمایشگر **نمایش** (View) را فشار دهید.

**مدیریت ورودی ها در فهرست شماره گیری مجدد**

فهرست شماره گیری مجدد را باز کنید.  ورودی را انتخاب کنید. **گزینه ها (Options)**

می توانید کارکردهای زیر را انتخاب کنید:

* **کپی در دایرکتوری Copy to directory تأیید OK**

یک ورودی را در دفترتلفن کپی کنید

* **نمایش شماره Display number تأییدOK**

یک شماره را در صفحه نمایش کپی کنید و آن را ویرایش کرده یا به آن اضافه کنید، سپس با  آن را انتخاب کرده و یا با  آن را به عنوان یک ورودی جدید در دفترتلفن ذخیره کنید.

* **حذف کردن ورودی (Delete entry) تأیید**

ورودی انتخاب شده را حذف کنید.

* **حذف کردن همه Delete all تأیید**

همه ورودی را حذف کنید.

|  |  |
| --- | --- |
| **شماره گیری از فهرست تماس ها** **تأیید** انتخاب فهرست. **تأیید**انتخاب ورودی.  شماره گرفته می شود. |  نمونه |
| **نکات*** همچنین میتوانید فهرست تماسها را با استفاده از کلید نمایشگر **تماسها** باز کنید، در عین حال باید یک کلید نمایشگر اختصاص دهید.
* همچنین می توانید فهرست **تماسهای بی پاسخ** را با استفاده از کلید پیام  باز کنید.
 |

**چند گوشی**

 **ثبت گوشی ها**

می توانید تا شش گوشی را بر پایه تان ثبت کنید. می توانید ثبت گوشی را بر روی گوشی **و** پایه مرکزی انجام دهید. باید ثبت هر دو **در کمتر از 60 ثانیه** به انجام برسد.

**بر روی پایه مرکزی:** کلید ثبت/پیج کردن را فشار داده و **نگه دارید** (حداقل 3 ثانیه)

 **بر روی گوشی** C620 (برای بقیه گوشی ها به "نکات" نگاه کنید):

* اگر گوشی قبلا بر یک پایه مرکزی ثبت نشده: کلید **ثبت Register** صفحه نمایش را فشار دهید.
* اگر گوشی قبلا بر یک پایه مرکزی ثبت نشده:

  **تأیید Ok  ثبتRegister تأییدOk ثبت گوشی Register تأیید Ok**

اگر گوشی قبلا بر هر چهار پایه ثبت شده: **** یک پایه را انتخاب کنید. **تأیید**

اتصال به پایه به انجام رسیده است، این مسئله ممکن است کمی طول بکشد.

 در صورت لزوم کد پین دستگاه را وارد کنید (تنظیمات کارخانه: 0000). **تأیید**

ثبت موفقیت آمیز بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

|  |
| --- |
| **نکات*** اگر قبلا شش گوشی به پایه ثبت شده باشند (یعنی تمام شماره های داخلی در دسترس)، گوشی ای که دارای شماره داخلی 6 است جای خود را به گوشی جدید می دهد. اگر این امر امکان پذیر نباشد، مثلا به این دلیل که کسی با این گوشی در حال مکالمه است، پیغام **شماره داخلی آزادی در دسترس نیستNo available internal number**  نشان داده می شود. در این صورت، یک گوشی دیگر که مورد نیاز نیست قطع می شود و باید فرایند ثبت را دوباره انجام دهیم.
* برای **سایر گوشی های Gigaset و** گوشی هایی با کارآیی GAP: گوشی را مطابق با راهنمای مصرف کننده ی مربوطه ثبت کنید.
 |

**استفاده از گوشی بر روی پایه های متعدد**

گوشی شما می تواند بر روی حداکثر چهار پایه ثبت شود.

پایه فعال پایه ای است که گوشی آخرین بار بر روی آن ثبت شده است. سایر پایه ها در فهرست پایه های در دسترس به حالت ذخیره باقی می مانند.

می تواند اتصال به پایه را **در هر زمان و به صورت دستی** قطع کنید.

از طرف دیگر، می تواند گوشی را طوری تنظیم کنید که به محض اینکه اتصال با پایه فعلی خود را از دست داد پایه ای را که بهترین دریافت را دارد (**بهترین پایه**) **Best base** را انتخاب کند.

  **تأییدOk  ثبتRegistration تأییدOk انتخاب پایهSelect base تأییدOk ** انتخاب پایه یا **بهترین پایهBest base**  **انتخاب** ( = انتخاب شده )

**تغییر نام یک پایه**

  **تأییدRegistration  ثبت تأیید انتخاب پایهSelect base تأییدOk ** انتخاب پایه  **انتخاب** ( = انتخاب شده ) **نامName** تغییر **نامChange** **name** **ذخیرهSave**

**حذف ثبت گوشی ها**

  **تأیید  ثبتRegistration تأییدOk  حذف ثبت گوشیDe- Registration تأییدOk**

گوشی مورد استفاده انتخاب می شود. **** در صورت نیاز یک گوشی دیگر را انتخاب کنید. **تأییدOk** اگر سیستم پین  0000: پین دستگاه را وارد کنید. **تأییدOk** حذف ثبت گوشی را با **بله** تأیید کنید.

اگر گوشی هنوز بر سایر پایه ها ثبت است، از طریق بهترین اتصال به پایه منتقل می شود.

**یافتن مکان یک گوشی ("پیج کردن")**

 کلید ثبت/پیج کردن واقع بر روی پایه را **مختصرا** فشار دهید.

همه گوشی ها به طور همزمان زنگ می زنند ("پیج کردن")، حتی اگر صدای زنگ غیرفعال شده باشد.

(**استثنا:** گوشی ای که بر روی آن نظارت کودک فعال شده باشد).

**پایان دادن جستجو**

**بر روی ایستگاه پایه:** کلید ثبت/پیج کردن را دوباره و **به طور مختصر** فشار دهید، یا

**بر روی گوشی: ** یا  را فشار داده یا **سکوت** را فشار دهید، یا

**هیچ عملی انجام ندهید:** بعد از تقریبا 3 دقیقه، صدای پیج **به طور خودکار** قطع می شود.

**تغییر نام گوشی یا شماره داخلی**

در هنگام ثبت چند گوشی، گوشی ها خود به خود دارای اسامی ای نظیر "**INT 1**"، "**INT 2**" و غیره می شوند. به هر گوشی به طور خودکار کمترین عدد استفاده نشده تعلق می گیرد (1-6). برای تغییر آن:

 فهرست گوشی ها باز می شود. گوشی خود شما علامت  را دارد.

  در صورت نیاز گوشی دیگری را انتخاب کنید. **گزینه ها Option**

 **نامگذاری دوبارهRename تأییدOk** انتخاب شماره. **تأیید Ok**

 **ذخیره Save**

**برقراری تماس های داخلی**

برقراری تماس های داخلی با گوشی های دیگری که بر یک پایه واحد ثبت شده اند، رایگان می باشد.

 (**مختصرا** فشار دهید) فهرست گوشی ها باز میشود. گوشی شما علامت  را دارد. 

گوشی را انتخاب کرده یا در صورت لزوم از فهرست **تماس با همه** **call all** (تماس گروهی) را انتخاب کنید. 

بلافاصله **نگه داشتن**  تماسی را با **همه** گوشی های ثبت شده آغاز می کند.

**مشاوره داخلی/انتقال داخلی**

تماسی از یک شرکت کننده **خارجی** دریافت می کنید و تمایل دارید تا تماسی را به یک شرکت کننده **داخلی** انتقال دهید یا مایلید با او مشورت کنید.

 فهرست گوشی ها باز می شود. اگر بیش از دو گوشی بر پایه ثبت شده باشند، یکی گوشی را انتخاب کرده یا **با همه تماس بگیرید.**  یا **تأیید**

**برقراری تماس مشورتی:** در حال صحبت با یک شرکت کننده داخلی هستید و می خواهید به تماس خارجی خود بازگردید: **گزینه ها**  **پایان دادن به تماس فعالEnd active call تأییدOk**